**Radlader:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Merkmal** | **ZL-10K** | **ZL-12K** | **ZL-15K** | **ZL-16K** | **ZL-16X** | **ZL-20** | **ZL-30** | **ZL-50** |
| Preis (netto) | € 11.500,- | € 12.500,- | € 13.500,- | € 14.500,- | € 15.500,- | € 18.250,- | € 24.900,- | € 39.500,- |
| Type | 1to Lader mit Kabine | 1.2to Lader mit Kabine | 1.5to Lader mit Kabine | 1.6to Lader mit Kabine | 1.6to Lader mit Kabine, extrahoch | 2to Lader mit Kabine | 3to Lader mit Kabine | 5to Lader mit Kabine |
| Leistung | 50PS/37kW | 50PS/37kW | 50PS/37kW | 78PS/57kW | 78PS/57kW | 85PS/62KW | 125PS/92kW | 171PS/126kW |
| Motor | Changchai 490 4 Zylinder Diesel | Changchai 4L68 4 Zylinder Diesel | Xinchai 498 4 Zylinder Diesel | Weichai ZH4102 4 Zylinder Diesel | Weichai ZH4102 4 Zylinder Diesel | YTO 4108 4 Zylinder Diesel | Deutz 4 Zylinder Diesel | Steyr DW12G220E11 4 Zylinder Diesel |
| Hubkraft | 1000kg | 1200kg | 1500kg | 1600kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
| Eigengewicht | 3000kg | 3200kg | 3500kg | 4600kg | 4700kg | 5800kg | 10000kg | 18000kg |
| AbmessungenLxBxH | 5200 x 1600 x 2700mm | 5200 x 1700 x 2700mm | 5000 x 1700 x 2700mm | 5100 x 1700 x 2700mm | 6500 x 1720 x 1900mm | 5850 x 2100 x 2800mm | 7120 x 2240 x 3130 mm | 7836 x 3010 x 3300mm |
| Endladehöhe | 2680mm | 2680mm | 2800mm | 2800mm | 4200mm | 3100mm | 3000mm | 3098mm |
| Bodenfreiheit | 280mm | 280mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 390mm | 450mm |
| Antrieb | Stufenlose Wandlerautomatik, zwei Geschwindigkeiten, Vorwärts und Rückwärts | 4 Vorwärts- und 2 Re-tourgänge | 4 Vorwärts- und 4 Re-tourgänge |
| Max. Geschw. | 24km/h | 24km/h | 24km/h | 24km/h | 24km/h | 24km/h | 45km/h | 38km/h |
| Bereifung | 12/16.5 | 12/16.5 | 16.7/20 | 16.7/20 | 16.7/20 | 16.7/24 | 17.5-25 | 23.5-25 |
| Radstand | 1200mm | 1200mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 2400mm | 2750mm | 3200mm |
| Wendekreis | 4600mm | 4600mm | 4800mm | 4800mm | 4800mm | 5250mm | 5700mm | 7300mm |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen, auf alle 4 Rädern wirkend | Druckluftbremsen, alle 4 Räder gebremst |
| Joystick | Elektronischer Joystick |
| Sitz | Gefederter Komfortsitz mit Armlehnen |
| Kabine | Kabine mit Heizung, Scheibenwischer, Rückspiegel, Rückfahrkamera, Lüftung, absperrbar, mit Radio, Drehleuchte, Beleuchtung laut StVO. |
| Lieferumfang | Standardschaufel mit abschraubbaren Zähnen, verstellbare Palettengabel, hydraulischer Schnellwechsler, 3. hydraulischer Steuerkreis |

Optionales Zubehör, Preise auf Anfrage:

* Weiterer Hydraulikanschluss vorne
* Breitreifen
* Hydraulisch verstellbare Palettengabel
* Grasgabel
* Holzzange
* Schneeschild hydraulisch schwenkbar
* Straßenbürste mit Fangbox
* Schneefräse
* Schneeketten für alle 4 Räder
* 4-in-1 Klappschaufel mit abschraubbaren Zähnen
* Betonmischer
* Streugerät
* Erdbohrer
* Leichtgutschaufel

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Mit dieser Preisliste verfallen in Bezug auf Rad- und Hoflader alle älteren Preislisten.